**Брак печатной продукции**

- Неточность в совмещении красок при печати более 0.1 мм.  
- На страницах издания присутствие точек, брызг краски, муара, следов загрязненности диапозитивов, затеков увлажнения и клея.  
- Слипание отдельных страниц издания (без возможности разделения, без повреждения), а также непропечатки.

- Дефект при сшивании книги. Основной блок вшит перевернутым относительно переплета. «Книга-перевертыш»  
- Неполное число тетрадей и дополнительных элементов с правильным их расположением. Нарушенная последовательность. Сдвиг отдельных тетрадей относительно друг друга в продольном и поперечном направлениях более 1 мм.  
- Отрыв основного блока (переплета) книги при поднимании за оба листа обложки или центрального разворота.

- Механическое повреждение бумаги, следы от брошировки и других элементов отделочного оборудования на обложке или внутренних тетрадях, следы тесем.  
- В случае ламинации ровность прилегания ламината составляет менее 97 %.  
- Нарушена точность резки, вырубки, фальцовки более чем на 1 мм.